Казанская церковь, с. Палаевка

СМЕТА 

на первоочередные ремонтные работы
	№ п.п.
	Наименование работ
	Основание 
	Цена ед. (тыс.руб.)
	Ед.изм.
	Кол-во
	Стоимость (тыс.руб.)

	1. 
	Ремонт кровли:
· замена элементов несущей конструкции кровли (стропил, настила) до 5 %,

· покрытие деревянных  элементов несущей конструкции кровли огнезащитным составом,

· теплоизоляция потолочного перекрытия по всей площади.
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,50 за 1м2
	1м2
	377
	188,5

	2. 
	Замена оконных рам (1100х2500 мм – 2 шт.)
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	5,5 за 1м2

	1м2
	5,5
	30,25

	3. 
	Ремонт колокольни:

· обследование сооружения и разработка проектно-сметной документации;

· замена элементов конструкции до 5 %,

· покрытие деревянных элементов антисептическим и огнезащитным составом,

· покраска внутренних поверхностей,

· теплоизоляция потолочного перекрытия;
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,50 за 1м2
	1м2
	(36х3) + (12х6х4) = 288 + 108 = 396
	198

	4. 
	· замена полов на отметке +4,00 м (36 м2).
	
	0,56 за 1м2
	1м2
	36
	20,16

	5. 
	· Ремонт фундамента:

· обследование и разработка проектно-сметной документации;

· штукатурка и замена элементов до 5 %,

· восстановление гидроизоляции.
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,14 за 1м2
	1м2
	33,5х6х2 = 402 
	56,28

	6. 
	Ремонт внутренних поверхностей стен: 

· заделка трещин до 5% от площади всей поверхности,
· шпаклевка, покраска. 
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	0,362 за 1м2
	1м2
	450
	162,9

	7. 
	Устройство отмостки вокруг здания
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	1,93 за 1м2
	1м2
	78
	150,54

	8. 
	Мощение брусчаткой пешеходных дорожек, площадок возле входов и служебных помещений
	ГЭСН 81-02-2001; ГЭСНр 81-04-2001
	1,058 за 1м2
	1м2
	141
	149,178

	9. 
	Мощение подъездной дороги (асфальт, b-4 m, L-80 m) 
	
	0,345 за 1м2
	1м2
	320
	110,4

	
	Итого:
	1066,208


Примечание: в смете приведена прейскурантная стоимость работ без НДС, накладных расходов, без учета стоимости материалов и механизмов.

